**Рекомендации по обслуживанию Roland**

Нужно:

1. Выполнять чистку головок, вайперов, парковок от 1 до 3 раз в неделю.
2. Проверять каждое утро состояние печатных голов, напечатав тест принт.
3. Если вы пользуетесь белыми чернилами, то нужно каждый день распечатывать квадрат 5х5 см., и запускать рециркуляцию в ручном режиме.
4. Чистить и смазывать направляющую не реже 1 раза в 3 месяца.
5. Поддерживать в помещении температуру в диапазоне от 23 до 27 градусов Цельсия
6. Поддерживать в помещении влажность в диапазоне от 35 до 80 %
7. Калибровать на экосольвентном принтере каждый материал для печати, т.к. они все разной толщины.
8. Вызывать сервисного специалиста для диагностики не менее 1 раза в год.
9. Не забывать, что компания ADS-Service всегда может вам помочь!

Также, для качественной печати, не забывайте менять вовремя расходные запасные части:

Вайпер фетровый - спустя 3 месяця использования или по состоянию

Резиновый вайпер - спусят 1 год использования или по состоянию

Парковку (капу) - спустя 1 год использования или по состоянию

Губка для сплевывания – спустя 500 чисток или по состоянию

Печатная голова - спустя 6 миллиардов выстрелов пьезомембраны или по состоянию

Фильтр каретки (не на всех моделях) - по состоянию, зависит от помещения и ухода за оборудованием

Скан мотор – когда выйдет из строя, ресурс 3000 часов

УФ-лампа (LED) – когда выйдет из строя, ресурс 10 000 чаов

Литиевая батарейка – когда выйдет из строя, ресурс 2 года

\*состояние принтера зависит в первую очередь от вас. Затем уже от внешней среды. Если будете правильно ухаживать, расходники прослужать дольше, как и с любым другим оборудованием или машиной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ADS-Service, оборудование марки Roland DG

Поддержка, продажа, обучение, ремонт,

Москва, Нижняя Сыромятническая, 11 Б

Рассыльных Денис Дмитриевич : 8 (977) 800-86-14

http://ads-support.ru